Дата: 24 лютого 2023

**Затверджено:**

**п. Хайме Надаль**

**Представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні**

**ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ**

**RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/02**

Шановні пані / панове,

Цим ми просимо надати вашу цінову пропозицію на «Обладнання для новостворених поліцейських секторів для реагування на DV/GBN у громадах» відповідно до наведеної нижче специфікації:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Найменування | Опис товару |   | Одиниця виміру | Кількість | Посилання на макет |
| **Лот «А»** |
| 1 | Нагрудна бодікамера | - **Виробник:** Всесвітньо визнаний бренд виробника- **Wi-Fi** - **Тип пам'яті:** Флеш-пам'ять- **Матриця (світлочутливий елемент)**: 15 МП CMOS- **Колір**: чорний- **Об'єктив:** ширококутний, 140 градусів- **Нічна зйомка:** Так, 2 світлодіоди, до 10 метрів, з розпізнаванням обличчя**- LCD монітор**: 2" TFT-LCD кольоровий екран високої роздільної здатності**- Режим відеозйомки:** 1920x1080P при 30 кадрах в секунду, 1440x1080P при 30 кадрах в секунду, 1280x720P при 30 кадрах в секунду, 848x480P при 30/60 кадрах в секунду**- Режим фотозйомки:** 16 МП із серійною зйомкою (3 або 5 знімків)**- Аудіозапис:** AAC2/WAV**- Карта пам'яті:** 128 ГБ**- Роз'єми — аудіо вхід:** вбудований мікрофон, AV вхід/вихід, HDMI1.3, USB 2.0**- Блок живлення:** вбудований, не менше 10 000 мАг (Li-ion акумулятор)**- Зарядний пристрій:** Так**- Підтримка формату відео**: Принаймні MOV**- Час роботи від батареї**: Мінімум 600 хвилин запису**- Запис однією кнопкою**: Так**- Захист від пилу і вологи:** Так**- Захист паролем:** для видалення файлів потрібен пароль адміністратора**- Попередній запис:** до 30 секунд (залежить від роздільної здатності)**- Постзапис:** Так**- Розміри (Д x Ш x В, мм):** 100 x 65 x 35 макс**- Вага (грами):** до 200**- Кабель USB:** Так**- Зарядний пристрій:** Так**- Автомобільний зарядний пристрій:** Так**- Затискач:** Так**- CD з програмним забезпеченням:** Так**- Інструкція з експлуатації:** Так | -  | шт. | 120 | - |
| 2  | Док-станція для нагрудних бодікамер | **- Виробник:** всесвітньо визнаний бренд виробника**- Кількість слотів:** Док-станція дозволяє зарядити і завантажити відеоматеріали із 4 камер за 8 годин.**- Завантаження даних з камер:** Автоматичне завантаження даних з камер за допомогою програмного забезпечення**- Програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів повинно відповідати наступним вимогам:** централізоване зберігання та обробка відеоматеріалів з усіх камер;фіксація всіх дій з відеоматеріалами, що здійснюються працівниками поліції (перегляд, монтаж, копіювання, видалення);контроль доступу на основі ролей. | - | шт. | 30 | - |
| **Лот «Б»** |
| 1 | Ноутбук | **- Операційна система:** Microsoft 11, Google або iOS.**- Інструмент безпеки користувача:** NOD**- Процесор:** кількість ядер/потоків процесора мін. 4/4;**- Максимальна частота процесора:** мін. 3,5 ГГц;Кеш L3 не менше 6 Мб**- Кількість накопичувачів:** принаймні 1**- Тип приводу:** SSD**- Ємність приводу:** мінімум 256 Гб**- ОЗП:** мінімум 16 ГБ**- Тип оперативної пам'яті:** хоча б DDR4**- Тип відеокарти:** інтегрований або дискретний**- Діагональ екрану:** не менше 15 дюймів**- Максимальна роздільна здатність:** не менше 1920х1080**- Тип матриці:** Принаймні IPS**- Співвідношення сторін:** 16:9**- Дводіапазонний бездротовий зв'язок:** 802.11ax**- Bluetooth:** мін 5.0**- Комбінований аудіо порт:** Так**- Порт Thunderbolt/USB-C:** принаймні 1**- Порт USB версії 3.2 (USB-A):** принаймні 1**- Порт HDMI:** Так**- Порт пристрою для читання карт пам'яті:** Так**- Гніздо для замка безпеки:** Так**- Веб-камера:** 720p або вище**- Відповідність і стандарти:** Ноутбук, сертифікований ENERGY STAR і TCO**- Гарантія на дорожній адаптер:** 3 роки USB-C**- Гарантія:** Принаймні 3 роки гарантії, включаючи випадкове пошкодження ноутбука та док-станції**- Рівень сервісної підтримки:** Гарантія на обслуговування на місці наступного робочого дня | - | шт. | 40 | - |
| 2 | Планшетний ПК | **- Операційна система:** Android; від Android 11, з можливістю оновлення до Android 12L, One UI 4.1.1**- Діагональ екрану:** Мінімум 8,7 дюймів**- Тип екрана:** ємнісний сенсорний екран; Multi-Touch; Справжній 24-бітний колір (16 M)**- Роздільна здатність:** 1600 x 2560 пікселів, співвідношення 16:10**- Сенсорний екран:** Так**- Антивідблиск:** Так**- Датчик:** Акселерометр**- Внутрішня пам'ять:** мінімум 64 Гб**- Захист екрану:** Так**- Контраст:** Принаймні 800:1**- Кількість ядер процесора:** не менше 4**- Частота кожного ядра:** принаймні 1,3 ГГц**- Кеш пам'ять:** Принаймні 512 КБ L2**- Обсяг оперативної пам'яті:** Мінімум 4 ГБ**- Обсяг вбудованої пам'яті:** Мінімум 64 Гб**- 3G модуль:** Так**- GPS модуль:** Так**- Bluetooth модуль:** Версія 5.0 або новіша**- Слот для SIM-карти:** Так**- Розмір SIM-карти:** Nano SIM**- Гніздо для карти:** Micro SD Підтримує не менше 32 Гб**- Wi-Fi модуль:** мін. 802.11ac**- Задня камера:** мін 9 Мп; 720p**- Фронтальна камера:** 9 Мп, мін 9 Мп**- Відеозйомка (фронтальна і тильна):** принаймні 1080p (HD): 1920x1080**- Ємність акумулятора:** незнімний Li-Ion Мінімум 8000 мАг**- Термін служби батареї:** мін. Li-Po 8000 мАг**- Зарядний пристрій:** Заряджання через Micro-USB / USB Type-C / DC Jack / 5V 2A або еквівалент**- Сервіси Google:** Так**- GPS:** GPS з ГЛОНАСС**- Сумісність (інтеграція) з існуючим програмним забезпеченням:** Сумісність запропонованого обладнання зі спеціалізованим програмним забезпеченням логістичної інформаційної системи — мобільний LIS-M **- Сертифікація обладнання:** Модулі бездротового зв'язку Wi-Fi, Bluetooth, 3G повинні бути сертифіковані уповноваженим органом в Україні. Надайте декларацію відповідності та сертифікат дослідження проекту.**- Рівень сервісної підтримки:** Обслуговування має здійснюватися виробником або в місцевому авторизованому сервісному центрі**- Гарантія:** Повна заміна на місці 1 рік**- Частота 3G:** 2600 МГц LTE, 2 діапазони GSM, 1 діапазон UMTS, 1 діапазон LTE і 1 діапазон CDMA. | - | шт. | 50 | - |
| 3 | Повер банк | **- Ємність акумулятора мАг:** Принаймні 30 000**- Функція зарядки:** QC (швидка зарядка) 3.0**- Тип батареї:** Літій-полімер (Li-pol)**- Кількість USB-виходів:** 2**- Максимальна вихідна потужність, Вт:** 18**- Захист:** Перегрів, коротке замикання**- Вихідна напруга, В:** Принаймні 12 | - | Шт. | 100 |  |
| 4 | Ліхтарики тактичні | **- Тип:** ручний**- Призначення:** Тактичний- **Потужність світлового потоку:** від 1800 до 2000 лм**- Способи зарядки:** USB**- Особливості захисту:** Ударостійкий, пилозахисний, вологостійкий |  | Шт. | 80 |  |
| 5 | Багатофун-кціональний принтер (БФП) | **- Технологія друку:** лазерний друк (кольоровий)**- Тип принтера:** Багатофункціональний принтер**- Мережеві інтерфейси:** Ethernet, Wi-Fi**- Операційна система:** Windows 7-10**- Роздільна здатність друку:** до 1200 dpi**- Підтримувані формати друку:** А4, А5, А6**- Швидкість друку:** більше 30 сторінок за 1 хв, USB**- Дуплекс:** Так**- Вбудований факс:** Так**- Тип сканера:** планшет |  | шт. | 20 |  |
| 6 | Автомо-більний відеореє-стратор | **- Виробник:** Всесвітньо визнаний виробник торгової марки присутній на міжнародному ринку не менше 3 років**- Кількість камер:** 2 камери для зйомки на вулиці та зйомки салону автомобіля (1 — 1080p, 2 — 720p) 25/30 fps**- Активація запису:**- Автоматично при включенні. - Датчик удару/прискорення/гальмування (G-сенсор). - Коли починається рух.**- Увімкнути/вимкнути запис:** Одна кнопка**- Інформаційне накладання**: Накладення GPS-координат, серійного номера камери, дати та часу в поточному часовому поясі на відео**- Модуль бездротового зв'язку:** Так, Wi-Fi 802.11 або вище**- Звукозапис**: Так**- GPS:** Так**- Обсяг внутрішньої пам'яті:** 300 ГБ**- Опції відеоконтролю та пошуку:** Так, за датою, GPS координатами, серійним номером камери- **Захист від несанкціонованого видалення, перегляду, копіювання та редагування відеоданих:** Так |  | Шт. | 20 |  |
| 7 | Крісла офісні | **- Крісло офісне на колесах:** Так**- Колір:** Чорний, темно-сірий, темно-синій**- Висота:** 118 - 128 см**- Висота сидіння:** 49 - 59 см**- Висота спинки:** 69 см**- Ширина спинки:** 53 см**- Ширина сидіння:** 53 см**- Глибина сидіння:** 53 см**- Висота підлокітникі:** 74 - 84 см**- Обмеження ваги користувача:** 120 кг**- Вага: 16 кг** |  | Шт. | 80 |  |
| 8 | Робоча станція | - **Процесор:** Чотирьохядерний**- Обсяг оперативної пам'яті:** Мінімум 4 Гб**- Порти:** 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Display port, 4 x USB 3.1, 1 x Audio combo port, 1 x RJ45- **Потужність:** 65 Вт**- Відео Карта:** Intel HD Graphics 610**- Комплект:** Монітор, миша, клавіатура**- Тип відеокарти:** Інтегрований**- Обсяг HDD:** 500 ГБ**- Розмір монітора:** Не менше 19 дюймів |  | Шт. | 50 |  |
| 9 | Портативна зарядна станція | **- Тип пристрою:** Мобільний пристрій, сумісний із сонячними панелями- **Світлодіодний екран:** так**- Діапазон робочих температур:** від -10 до 40 °С**- Вхідна напруга:** 220 В**- Вихідна напруга:** 230 В**- Діапазон вхідної напруги:** 12-220 В**- Максимальний струм:** Не менше 10 А**- Вхідна частота:** Не менше 50 Гц**- Вихідна частота:** Не менше 50 Гц**- Ефективна вихідна потужність:**Не менше 1000 Вт**- Максимальний стрибок напруги:** Не менше 2000 Вт**- Ємність:** Не менше 1002 Вт\*год**- Кількість пристроїв, які заряджаються одночасно**: 7**- Вихідні інтерфейси:** USB-A/USB-C/Гніздо прикурювача/ електрична розетка**- Інтерфейси введення:** Адаптер постійного струму/мережі**- Електрична розетка:** 4 шт |  | Шт. | 20 |  |
| 10 | Подовжувач на котушці | **- Довжина:** Не менше 20 метрів**- Переріз кабелю:** 2х2,5 мм |  | шт. | 40 |  |
| 11 | Сонячна портативна зарядна станція | **- Сонячна панель:** Не менше 50В**- Кабель від сонячної панелі до блоку:** Не менше 5 м**- Акумулятор:** Не менше ніж 108 Вт-год**- Гніздо прикурювача:** 12 В**- Кабель для підключення WIFI роутера:** Так**- Освітлювальні лампи:** Не менше 2 шт. по 5W 420 лм**- Кабелі для освітлювальних ламп:** не менше 2 предметів на 5 і 3 метри**- Виходи:** не менше USB 2 шт. 2А, 2 шт. 1А |  | шт. | 50 |  |

Доставка здійсюється за наступною адресою:

м.Київ

**Інтелектуальна власність**

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою Підрядник може вступати в контакт під час виконання обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

**Питання**

Прохання задавати свої запитання щодо комерційної пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у таблиці).

Кінцевий термін для запитань **п’ятниця, 03 березня, 2023, 17:00 год за Київським часом.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім’я контактної особи Фонду: | **Надія Прокопенко** |
| Електронна пошта контактної особи: | **prokopenko@unfpa.org** |

**I. Зміст пропозицій**

За можливості, пропозиції слід надсилати одним повідомленням, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

1. Заповнений бланк цінової пропозиції (додається до запиту), збережений та підписаний у ПДФ форматі;

**II. Інструкції для подання пропозицій**

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше: **понеділок, 06 березня, 2023, 17:00 год  за Київським часом**. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA: | *Ірина Богун* |
| Адреса електронної пошти контактної особи: | **ua-procurement@unfpa.org** |

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

* Тема повідомлення має включати таке посилання: **RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/02.** Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не будуть розглянуті.
* Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати **20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки)**. При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

**III. Визначення переможця**

Договір на термін до 31 травня 2023 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найнижчу цінову пропозицію.

**IV. Право на змінення вимог під час прийняття рішень**

 UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

**V. Умови оплати**

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: [www.treasury.un.org](http://www.treasury.un.org)). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

**VI.** [**Шахрайство**](http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption) **і корупція**

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та третіх сторін, які беруть участь у діяльності UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. З політикою UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: [FraudPolicy](http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft). Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через [UNFPAInvestigationHotline](http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm).

**VII. Політика нульової толерантності**

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: [ZeroTolerancePolicy](http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance).

**VIII. Опротестування процесу подання пропозицій**

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: shevtsova@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, procurement@unfpa.org.

**IX. Зауваження**

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

**БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Найменування претендента:** |  |
|  | **Дата подання:** | Click here to enter a date. |
|  | **Номер запиту:** | **UNFPA/UKR/RFQ/23/02** |
|  | **Валюта:** | UAH |
|  | **Термін дії цінової пропозиції:***(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Перелік необхідних послуг** | **Ціна за одиницю (грн.)** | **Кількість, од** | **Разом (грн.)** | **Технічні характеристики** |
| **Лот «А»** |
| **1** | Нагрудна бодікамера | - **Виробник:** Всесвітньо визнаний бренд виробника- **Wi-Fi** - **Тип пам'яті:** Флеш-пам'ять- **Матриця (світлочутливий елемент)**: 15 МП CMOS- **Колір**: чорний- **Об'єктив:** ширококутний, 140 градусів- **Нічна зйомка:** Так, 2 світлодіоди, до 10 метрів, з розпізнаванням обличчя**- LCD монітор**: 2" TFT-LCD кольоровий екран високої роздільної здатності**- Режим відеозйомки:** 1920x1080P при 30 кадрах в секунду, 1440x1080P при 30 кадрах в секунду, 1280x720P при 30 кадрах в секунду, 848x480P при 30/60 кадрах в секунду**- Режим фотозйомки:** 16 МП із серійною зйомкою (3 або 5 знімків)**- Аудіозапис:** AAC2/WAV**- Карта пам'яті:** 128 ГБ**- Роз'єми — аудіо вхід:** вбудований мікрофон, AV вхід/вихід, HDMI1.3, USB 2.0**- Блок живлення:** вбудований, не менше 10 000 мАг (Li-ion акумулятор)**- Зарядний пристрій:** Так**- Підтримка формату відео**: Принаймні MOV**- Час роботи від батареї**: Мінімум 600 хвилин запису**- Запис однією кнопкою**: Так**- Захист від пилу і вологи:** Так**- Захист паролем:** для видалення файлів потрібен пароль адміністратора**- Попередній запис:** до 30 секунд (залежить від роздільної здатності)**- Постзапис:** Так**- Розміри (Д x Ш x В, мм):** 100 x 65 x 35 макс**- Вага (грами):** до 200**- Кабель USB:** Так**- Зарядний пристрій:** Так**- Автомобільний зарядний пристрій:** Так**- Затискач:** Так**- CD з програмним забезпеченням:** Так**- Інструкція з експлуатації:** Так | 120 |  |  |
| **2** | Док-станція для нагрудних бодікамер | **- Виробник:** всесвітньо визнаний бренд виробника**- Кількість слотів:** Док-станція дозволяє зарядити і завантажити відеоматеріали 4 камер за 8 годин.**- Завантаження даних з камер:** Автоматичне завантаження даних з камер за допомогою програмного забезпечення**- Програмне забезпечення для обробки відеоматеріалів повинно відповідати наступним вимогам:** централізоване зберігання та обробка відеоматеріалів з усіх камер;фіксація всіх дій з відеоматеріалами, що здійснюються працівниками поліції (перегляд, монтаж, копіювання, видалення);контроль доступу на основі ролей. | 30 |  |  |
| **Лот «Б»** |
| **1** | Ноутбук | **- Операційна система:** Microsoft 11, Google або iOS.**- Інструмент безпеки користувача:** NOD**- Процесор:** кількість ядер/потоків процесора мін. 4/4;**- Максимальна частота процесора:** мін. 3,5 ГГц;Кеш L3 не менше 6 Мб**- Кількість накопичувачів:** принаймні 1**- Тип приводу:** SSD**- Ємність приводу:** мінімум 256 Гб**- ОЗП:** мінімум 16 ГБ**- Тип оперативної пам'яті:** хоча б DDR4**- Тип відеокарти:** інтегрований або дискретний**- Діагональ екрану:** не менше 15 дюймів**- Максимальна роздільна здатність:** не менше 1920х1080**- Тип матриці:** Принаймні IPS**- Співвідношення сторін:** 16:9**- Дводіапазонний бездротовий зв'язок:** 802.11ax**- Bluetooth:** мін 5.0**- Комбінований аудіо порт:** Так**- Порт Thunderbolt/USB-C:** принаймні 1**- Порт USB версії 3.2 (USB-A):** принаймні 1**- Порт HDMI:** Так**- Порт пристрою для читання карт пам'яті:** Так**- Гніздо для замка безпеки:** Так**- Веб-камера:** 720p або вище**- Відповідність і стандарти:** Ноутбук, сертифікований ENERGY STAR і TCO**- Гарантія на дорожній адаптер:** 3 роки USB-C**- Гарантія:** Принаймні 3 роки гарантії, включаючи випадкове пошкодження ноутбука та док-станції**- Рівень сервісної підтримки:** Гарантія на обслуговування на місці наступного робочого дня | 40 |  |  |
| **2** | Планшетний ПК | **- Операційна система:** Android; від Android 11, з можливістю оновлення до Android 12L, One UI 4.1.1**- Діагональ екрану:** Мінімум 8,7 дюймів**- Тип екрана:** ємнісний сенсорний екран; Multi-Touch; Справжній 24-бітний колір (16 M)**- Роздільна здатність:** 1600 x 2560 пікселів, співвідношення 16:10**- Сенсорний екран:** Так**- Антивідблиск:** Так**- Датчик:** Акселерометр**- Внутрішня пам'ять:** мінімум 64 Гб**- Захист екрану:** Так**- Контраст:** Принаймні 800:1**- Кількість ядер процесора:** не менше 4**- Частота кожного ядра:** принаймні 1,3 ГГц**- Кеш пам'ять:** Принаймні 512 КБ L2**- Обсяг оперативної пам'яті:** Мінімум 4 ГБ**- Обсяг вбудованої пам'яті:** Мінімум 64 Гб**- 3G модуль:** Так**- GPS модуль:** Так**- Bluetooth модуль:** Версія 5.0 або новіша**- Слот для SIM-карти:** Так**- Розмір SIM-карти:** Nano SIM**- Гніздо для карти:** Micro SD Підтримує не менше 32 Гб**- Wi-Fi модуль:** мін. 802.11ac**- Задня камера:** мін 9 Мп; 720p**- Фронтальна камера:** 9 Мп, мін 9 Мп**- Відеозйомка (фронтальна і тильна):** принаймні 1080p (HD): 1920x1080**- Ємність акумулятора:** незнімний Li-Ion Мінімум 8000 мАг**- Термін служби батареї:** мін. Li-Po 8000 мАг**- Зарядний пристрій:** Заряджання через Micro-USB / USB Type-C / DC Jack / 5V 2A або еквівалент**- Сервіси Google:** Так**- GPS:** GPS з ГЛОНАСС**- Сумісність (інтеграція) з існуючим програмним забезпеченням:** Сумісність запропонованого обладнання зі спеціалізованим програмним забезпеченням логістичної інформаційної системи — мобільний LIS-M **- Сертифікація обладнання:** Модулі бездротового зв'язку Wi-Fi, Bluetooth, 3G повинні бути сертифіковані уповноваженим органом в Україні. Надайте декларацію відповідності та сертифікат дослідження проекту.**- Рівень сервісної підтримки:** Обслуговування має здійснюватися виробником або в місцевому авторизованому сервісному центрі**- Гарантія:** Повна заміна на місці 1 рік**- Частота 3G:** 2600 МГц LTE, 2 діапазони GSM, 1 діапазон UMTS, 1 діапазон LTE і 1 діапазон CDMA. | 50 |  |  |
| **3** | Повер банк | **- Ємність акумулятора мАг:** Принаймні 30 000**- Функція зарядки:** QC (швидка зарядка) 3.0**- Тип батареї:** Літій-полімер (Li-pol)**- Кількість USB-виходів:** 2**- Максимальна вихідна потужність, В:** 18**- Захист:** Перегрів, коротке замикання**- Вихідна напруга, В:** Принаймні 12 | 100 |  |  |
| **4** | Ліхтарики тактичні | **- Тип:** ручний**- Призначення:** Тактичний- **Потужність світлового потоку:** від 1800 до 2000 лм**- Способи зарядки:** USB**- Особливості захисту:** Ударостійкий, пилозахисний, вологостійкий | 80 |  |  |
| **5** | Багатофун-кціональний принтер (БФП) | **- Технологія друку:** лазерний друк (кольоровий)**- Тип принтера:** Багатофункціональний принтер**- Мережеві інтерфейси:** Ethernet, Wi-Fi**- Операційна система:** Windows 7-10**- Роздільна здатність друку:** до 1200 dpi**- Підтримувані формати друку:** А4, А5, А6**- Швидкість друку:** більше 30 сторінок за 1 хв, USB**- Дуплекс:** Так**- Вбудований факс:** Так**- Тип сканера:** планшет | 20 |  |  |
| **6** | Автомо-більний відеореє-стратор | **- Виробник:** Всесвітньо визнаний виробник торгової марки присутній на міжнародному ринку не менше 3 років**- Кількість камер:** 2 камери для зйомки на вулиці та зйомки салону автомобіля (1 — 1080p, 2 — 720p) 25/30 fps**- Активація запису:**- Автоматично при включенні. - Датчик удару/прискорення/гальмування (G-сенсор). - Коли починається рух.**- Увімкнути/вимкнути запис:** Одна кнопка**- Інформаційне накладання**: Накладення GPS-координат, серійного номера камери, дати та часу в поточному часовому поясі на відео**- Модуль бездротового зв'язку:** Так, Wi-Fi 802.11 або вище**- Звукозапис**: Так**- GPS:** Так**- Обсяг внутрішньої пам'яті:** 300 ГБ**- Опції відеоконтролю та пошуку:** Так, за датою, GPS координатами, серійним номером камери- **Захист від несанкціонованого видалення, перегляду, копіювання та редагування відеоданих:** Так | 20 |  |  |
| **7** | Крісла офісні | **- Крісло офісне на колесах:** Так**- Колір:** Чорний, темно-сірий, темно-синій**- Висота:** 118 - 128 см**- Висота сидіння:** 49 - 59 см**- Висота спинки:** 69 см**- Ширина спинки:** 53 см**- Ширина сидіння:** 53 см**- Глибина сидіння:** 53 см**- Висота підлокітникі:** 74 - 84 см**- Обмеження ваги користувача:** 120 кг**- Вага: 16 кг** | 80 |  |  |
| **8** | Робоча станція | - **Процесор:** Чотирьохядерний**- Обсяг оперативної пам'яті:** Мінімум 4 Гб**- Порти:** 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Display port, 4 x USB 3.1, 1 x Audio combo port, 1 x RJ45- **Потужність:** 65 Вт**- Відео Карта:** Intel HD Graphics 610**- Комплект:** Монітор, миша, клавіатура**- Тип відеокарти:** Інтегрований**- Обсяг HDD:** 500 ГБ**- Розмір монітора:** Не менше 19 дюймів | 50 |  |  |
| **9** | Портативна зарядна станція | **- Тип пристрою:** Мобільний пристрій, сумісний із сонячними панелями- **Світлодіодний екран:** так**- Діапазон робочих температур:** від -10 до 40 °С**- Вхідна напруга:** 220 В**- Вихідна напруга:** 230 В**- Діапазон вхідної напруги:** 12-220 В**- Максимальний струм:** Не менше 10 А**- Вхідна частота:** Не менше 50 Гц**- Вихідна частота:** Не менше 50 Гц**- Ефективна вихідна потужність:**Не менше 1000 Вт**- Максимальний стрибок напруги:** Не менше 2000 Вт**- Ємність:** Не менше 1002 Вт\*год**- Кількість пристроїв, які заряджаються одночасно**: 7**- Вихідні інтерфейси:** USB-A/USB-C/Гніздо прикурювача/ електрична розетка**- Інтерфейси введення:** Адаптер постійного струму/мережі**- Електрична розетка:** 4 шт | 20 |  |  |
| **10** | Подовжувач на котушці | **- Довжина:** Не менше 20 метрів**- Переріз кабелю:** 2х2,5 мм | 40 |  |  |
| **11** | Сонячна портативна зарядна станція | **- Сонячна панель:** Не менше 50В**- Кабель від сонячної панелі до блоку:** Не менше 5 м**- Акумулятор:** Не менше ніж 108 Вт-год**- Гніздо прикурювача:** 12 В**- Кабель для підключення WIFI роутера:** Так**- Освітлювальні лампи:** Не менше 2 шт. по 5W 420 лм**- Кабелі для освітлювальних ламп:** не менше 2 предметів на 5 і 3 метри**- Виходи:** не менше USB 2 шт. 2А, 2 шт. 1А | 50 |  |  |
|  | **Загальна сумма** |  |
|  | **ПДВ (якщо платник ПДВ), грн** |  |
|  | ***Загальна сума контракту*** *(+ПДВ (якщо платник ПДВ), грн.* |  |

**Претендент може запропонувати свої пропозиції, що відповідають бажаному опису.**

**Учасники тендеру можуть подавати комерційну пропозицію на один або на всі лоти товарів.**

**Разом з тим, Претенденту рекомендується запропонувати ціну для щонайбільшої кількості товарів.**

*Коментарі:*

*гошщ*

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула **Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/02 [Обладнання для новостворених поліцейських секторів для реагування на DV/GBN у громадах]**, у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Click here to enter a date. |  |
| Ім’я, прізвище та посада | Дата та місце |

**Додаток I:**

**Загальні умови договору:**

**De Minimis Contracts**

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: https://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-provision-services

1. Учасники конкурсу можуть додавати рядки та змінювати найменування витрат на свій розсуд, відповідно до запропонованого методу виконання замовлення. [↑](#footnote-ref-1)