Дата: 02 листопада 2023

**Затверджено:**

**п. Массімо Діана**

**Представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні**

**ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ**

**RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/51**

Шановні пані / панове,

Цим ми просимо надати вашу цінову пропозицію на «Закупівля ICT обладнання для мобільних груп поліції з протидії ГОН» відповідно до наведеної нижче специфікації:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наймену-вання | Опис товару |  | Одиниця виміру | Кількість | Посилання на макет |
| **Лот А** | | | | | | |
| 1 | Нагрудна камера | * Наявність Wi-Fi: Так * Тип носія: "Flash пам'ять - зовнішній носій * підтримка об'єму зовнішньої карти памяті не менш ніж Micro SD 128Gb Class 10 (поставляється у комплекті) * Матриця (світлочутливий елемент):   5 Mп CMOS   * Колір: чорний * Об'єктив ширококутний 140 градусів * Нічна зйомка: Так (2 світлодіоди до 10 метрів, з визначенням обличчя) * РК-монітор: 2 TFT-LCD кольоровий екран з високою роздільною здатністю * Режим відео зйомки: 1920 x 1080P 30 кадрів/сек, 1440x1080P 30 кадрів/сек, 1280 x 720P 30 кадрів/сек, 848 х 480P 30/60 кадрів/сек * Режим фотозйомки: 16 Мп з підтримкою серійної зйомки (3 або 5 знімків) * Запис аудіо: AAC2 / WAV * Карта пам'яті: 128 ГБ включена у комплект, клас мінімум UHS1 * Роз'єми – аудіо вхід: Вбудований мікрофон, USB 2.0 * Живлення: вбудована, не менш ніж 4200 мАг (Li-ion акумулятор) * Зарядний пристрій: Так, європейський роз'єм * Підтримання Формату відео: Щонайменше MOV * Час роботи: Не менше ніж 600 хвилин запису * Запис однією кнопкою: Так * Захист від пилу та вологи: Так * Парольний захист для стирання файлів потрібен пароль адміністратора * Перед-запис до 30 секунд (залежить від роздільної здатності) * Після-запис: Так * Розміри (Д х Ш х В, мм): Не більше 100 х 65 х 35 * Вага (грамів): До 200 * USB-кабель: Так * Пристрій для заряджання: Так * Автомобільний зарядний пристрій: Так * Кліпса: Так * Посібник з експлуатації: Так * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 160 | - |
| 2 | Док-станція для нагрудних камер | * Кількість слотів: Кількість слотів має забезпечувати зарядку та завантаження відеоматеріалів мінімум із 4 камер за 8 годин.   Док-станція сумісна із нагрудними камерами.   * Завантаження даних з камер: Автоматичне завантаження даних з камер через ПЗ * ПЗ для обробки відеоматеріалів має відповідати наступним вимогам: централізоване зберігання та обробка відеоматеріалів з усіх камер одночасно   + фіксація усіх дій які проводяться з відеоматеріалами співробітниками поліції (перегляд, редагування, копіювання, видалення)   + розмежування прав доступу на основі ролей * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 20 | - |
| 3 | Доставка | Доставка в межах території України | - | послуга | 1 | - |
| **Лот Б** | | | | | | |
| 1 | Ноутбук | * Процесор кількість ядер/потоків процесора: не менше 4/4; Intel i5 або вище * Максимальна частота процесора: не менше 3,5 ГГц; * Кеш L3: Не менше 6 Мб * Кількість накопичувачів: Не менше 1 * Тип накопичувача: SSD * Об’єм накопичувача: не менше 240 Гб * Оперативна пам'ять: не менше 16 Гб * Тип оперативної пам’яті: не гірше DDR4 * Тип відеокарти: інтегрований або дискретний * Діагональ диспею: Не менше 15 * Максимальна роздільна здатність:   Не менше 1920х1080   * Тим матриці: Не гірше IPS * Співвідношення сторін: 16:9 * Операційна система: Windows 11 Pro * Типа зарядки: Type-C * Вага: не більше ніж 1.5 кг * Сумка: поставляється у комплекті * Гарантія: Не менше 24 місяців | - | шт. | 30 | - |
| 2 | Планшетний персональ-ний комп’ютер | * Діагональ екрану: Не менше 10' * Тип екрану: Не гірше IPS * Роздільна здатність: Не менше 1920 х 1080 (FHD) * Кількість ядер процесору:   Не менше 4   * Частота кожного ядра:   Не менше 1,3 GHz   * Кеш-пам’ять: Не менше 512 KB L2 * Об’єм оперативної пам’яті:   Не менше 4 GB   * Об’єм вбудованої пам’яті:   Не менше 64 GB   * Наявність модуля 3G/4G: Так * Наявність модуля GPS: Так * Наявність модуля Bluetooth: Так * Кількість сім карт: мінімум 1 * Наявність модуля Wi-Fi: стнадарти b/g/n * Наявність фотокамери: Фронтальна та тилова не менше 9 Мп * Фотозйомка (фронтальна та тилова): Не гірше 9 Мп * Відеозйомка (фронтальна та тилова): Не гірше 1080p (HD): 1920x1080 * Ємність батареї Не менше 8000 мА·годмАч * Підтримка сервісів Google: Так * Наявність сертифікації обладнання: Планшет та встановлені модулі бездротового зв’язку Wi-Fi, Bluetooth, 3G та 4G повинні бути сертифіковані уповноваженим органом в Україні. Надати декларацію про відповідність та сертифікат дослідження конструкції. * Рівень сервісної підтримки: Сервісне обслуговування має виконуватись виробником або авторизованим сервісним центром * Тип підключення: роз'єм Type-C. швидка зарядка QC 3.0 * Стандарт захисту: IP68 * Додатково: захисний чохол (бампер) та скло на екран * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 30 | - |
| 3 | Павербанк | * Емність батареї мА\*ч: не менше ніж 30000 * Функція зарядки: роз'єм Type-C. швидка зарядка QC 3.0 * Тип аккумулятора: Літій-полімерний (Li-pol) * Кількість USB виходів: Type A - 1 шт., Type C - 2 шт. * Захист: Від перегріву, короткого замикання * Додатково: вбудований ліхтарик * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 15 | - |
| 4 | Тактичний ліхтар | * Вид: Ручні * Призначення: Тактичні * Потужність світлового потоку:   Від 3000 лм   * Тип живлення: акумулятор не менш ніж 5000 mA * Способи заряджання : Від USB Type-C * Захищеність: Протиударні, пиловідштовхувальні, вологовідштовхувальні * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 140 | - |
| 5 | Багатофунк-ціональний пристрій | * Технологія друку: лазерний або струменевий друк (ч/б та кольоровий) * Тип пристрою: багатофункціональній пристрій * Мережеві інтерфейси: Ethernet, Wi-Fi * Підтримує оперативну систему: Windows 7-11 * Дозвіл друку розширення: 1200 dpi * Підтримувальні формати друку: А4, А5, А6 * Швидкість друку: більше 30 стор. за 1 хв., USB * Формат друку: двосторонній друк * Тип сканера: планшетний, автоподача * Додатково: підмінний комплект запасаних ч/б та кольорових картриджів * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 15 | - |
| 6 | Відеореєс-тратор автомобіль-ний | * Кількість камер: 3 камери для зовнішньої зйомки та зйомки всередині автомобіля (1 – 1080р, 2 – 720р, 3 - 720p) 25/30 fps * Активація запису: - Автоматично при включенні - За датчиком удару/прискорення/гальмування (G-сенсор) - При початку руху * Включення та вимкнення запису: Однією кнопкою * Накладення на відео інформації: Накладення на відео GPS координат, серійного номера камери, дати та часу в поточному часовому поясі * Наявність модуля бездротового зв’язку: Так, Wi-Fi 802.11 або більше * Запис звуку: Так * Наявність GPS: Так * Об’єм внутрішньої пам’яті: підтримка об'єму зовнішньої карти памяті не менш ніж Micro SD 256Gb Class V30 (поставляється у комплекті) * Опції управління та пошуку відео: Так, за датою, GPS координатами, серійним номером камери * Захист від несанкціонованого видалення, перегляду, копіювання та редагування відеоматеріалів: Так * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 15 | - |
| 7 | Робоча станція | * Форм-фактор: mini PC * Процессор: не менше 4/4; Intel i5 або вище * Об’єм оперативної пам’яті: Не менше 16 ГБ * Порти: 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x USB type-C, 1 х Display port, 2 x USB 3.1, 1 х Audio combo port, 1 x RJ45 * Комплект: Монітор, мишка, повнорозмірна клавіатура * Об’єм SSD: не менш ніж 480 ГБ * Розмір монітору: Не менше 23 дюймів, роздільна здатність 1980\*1080, вбудовані динаміки, USB Type-C, вбудована веб-камера * Кабель у комплекті: подовжувач на 5 розеток, HDMI 3.0 * Операційна система: Windows 11 Pro * Гарантія: Не менше 12 місяців | - | шт. | 30 | - |
| 8 | Термоприн-тер | * Тип принтера: Для друку етикеток, для друку чеків * Клас принтера: мобільний * Спосіб друку: термодрук * Роздільная здатність:   не менше 200 dpi   * Швидкість друку: не менше 70 мм / с * Ширина друку, мм: 48 * Тип носія: чековий термопапір * Технічні характеристики носіїв: Ширина паперу: 58 мм * Товщина паперу: 0.056 ~ 0.1 мм: Діаметр рулону: 40 мм * Датчики: Сенсор закінчення паперу * Інтерфейси: USB, RS-232, Bluetooth * Пам'ять: 16 МБ FlashROM * Кодування: 46 1D-штрих-коди * UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93: 2D-штрих-коди * QR code: Друк графіки * Підтримка растрового друку з різною щільністю і друк користувальницької растрової графіки Макс. Розмір растрової графіки - 40 КБ, загальний розмір - 120 КБ * Вхід. 100 В - 240 В: Вихід. 12 В / 0,5 А * Акумулятор: Акумулятор 1500 мАг / 7.4 В Li-ion акумулятор * Умови роботи: -10°C ~ +50 ° C, 25% ~ 80% О.В. * Захист від падінь: Витримує падіння з висоти 1,2 м * Підтримувані ОС: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / POSReady / Linux / OPOS / Android SDK * Габарити: 102.5 (Д) x 75 (Ш) x 45 (В) мм * Маса 279 г (без витратних матеріалів) * Сумістність з ПЗ: Сумістність з ПЗ ЛІС-М * Гарантія: 12 місяців | - | шт. | 15 | - |
| 9 | Зовнішній носій SSD | * Місткість накопичувача:   Не менше 1 ТБ   * Сумісність: Для MAC OS і Windows 10-11 * Тип жорсткого диска: Зовнішній * Інтерфейс підключення: USB Type-C * Форм-фактор: 2.5" або М2 * Призначення: Для ноутбука * Технологія: TLC або вище * Комплект постачання: SSD носій, USB-кабель * Фізичні розміри, вага: 129.5 x 80.8 x 16.1 мм, 185 г * Гарантія: 36 місяців | - | шт. | 15 | - |
| 10 | Портативна зарядна станція | * Тип установки: Переносні * Наявність LED дисплея: Так * Робочий діапазон температур:   -10 до 40 °С   * Вхідна напруга: 220 В * Вихідна напруга: 230 В * Діапазон вхідної напруги: 12-220 В * Максимальний струм: Не менше 10 А * Вхідна частота: Не менше 50 Гц * Вихідна частота: Не менше 50 Гц * Ефективна вихідна потужність:   Не менше 1000 Вт   * Максимальний сплеск:   Не менше 2000 Вт   * Ємність: Не менше 1000 Вт\*год * Кількість пристроїв, що одночасно заряджаються: 7 * Вихідні інтерфейси: USB-A/USB-C/Прикурювач/Розетка * Вхідні інтерфейси: DC/Мережевий адаптер * Розетка: 4 шт * Гарантія: 12 місяців | - | шт. | 7 | - |
| 11 | Сонячна портативна зарядна міні станція для зарядки телефонів, рацій, дронів | * Сонячна панель: Не менше 50W * Кабель від сонячної панелі до блоку: Не менше 5 метрів * Акумулятор: Не менше 108 Вт * Розетка на автоприкурювач: 12 В * Кабель для підключення WIFI роутера: Так * Лампочки: Не менше 2шт по 5W 420lm * Кабелі до ламп освітлення: Не менше 2 шт по 5 та 3 метрів * Виходи: Не менше USB 2шт 2A, 2шт 1А * Гарантія: 12 місяців | - | шт. | 5 | - |
| 12 | Термоковдра (Електро-одіяло) | Розмір: 200\*200 см  Потужність: 480 Вт  Напруга живлення : 220 В | - | шт. | 15 | - |
| 13 | Доставка | Доставка в межах території України | - | послуга | 1 | - |

Товар має бути поставлений в строк 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту підписання договору.

Доставка здійсюється за наступними адресами:

м.Київ

**Інтелектуальна власність**

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою Підрядник може вступати в контакт під час виконання обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

**Питання**

Прохання задавати свої запитання щодо комерційної пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у таблиці).

Кінцевий термін для запитань **вівторок, 07 листопада, 2023, 17:00 год за Київським часом.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім’я контактної особи Фонду: | **Roksolana Pysarska** |
| Електронна пошта контактної особи: | **pysarska@unfpa.org** |

**I. Зміст пропозицій**

За можливості, пропозиції слід надсилати одним повідомленням, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

1. Заповнений бланк цінової пропозиції (додається до запиту), збережений та підписаний у ПДФ форматі;

**II. Інструкції для подання пропозицій**

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше: **четвер, 09 листопада, 2023, 17:00 год за Київським часом**. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA: | *Ірина Богун* |
| Адреса електронної пошти контактної особи: | **ua-procurement@unfpa.org** |

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

* Тема повідомлення має включати таке посилання: **RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/51.** Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не будуть розглянуті.
* Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати **20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки)**. При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

**III. Визначення переможця**

Договір на термін до 31 грудня 2023 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найнижчу цінову пропозицію.

**IV. Право на змінення вимог під час прийняття рішень**

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

**V. Умови оплати**

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: [www.treasury.un.org](http://www.treasury.un.org)). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

**VI.** [**Шахрайство**](http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption) **і корупція**

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та третіх сторін, які беруть участь у діяльності UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. З політикою UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: [FraudPolicy](http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft). Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через [UNFPAInvestigationHotline](http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm).

**VII. Політика нульової толерантності**

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: [ZeroTolerancePolicy](http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance).

**VIII. Опротестування процесу подання пропозицій**

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Альоні Зубченко на електронну пошту: zubchenko@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, [procurement@unfpa.org](mailto:procurement@unfpa.org).

**IX. Зауваження**

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

**БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Найменування претендента:** |  |
|  | **Дата подання:** | Click here to enter a date. |
|  | **Номер запиту:** | **UNFPA/UKR/RFQ/23/51** |
|  | **Валюта:** | UAH |
|  | **Термін дії цінової пропозиції:**  *(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Перелік необхідних послуг** | **Ціна за одиницю (грн.)** | **Кількість, од** | **Разом (грн.)** | **Технічні характеристики** |
| **Лот А** | | | | | |
| **1** | Нагрудна камера |  |  |  |  |
| **2** | Док-станція для нагрудних камер |  |  |  |  |
| **3** | Доставка |  |  |  |  |
| Лот Б | | | | | |
| **1** | Ноутбук |  |  |  |  |
| **2** | Планшетний персональ-ний комп’ютер |  |  |  |  |
| **3** | Павербанк |  |  |  |  |
| **4** | Тактичний ліхтар |  |  |  |  |
| **5** | Багатофункціональний пристрій |  |  |  |  |
| **6** | Відеореєс-тратор автомобіль-ний |  |  |  |  |
| **7** | Робоча станція |  |  |  |  |
| **8** | Термопринтер |  |  |  |  |
| **0** | Зовнішній носій SSD |  |  |  |  |
| **10** | Портативна зарядна станція |  |  |  |  |
| **11** | Сонячна портативна зарядна міні станція для зарядки телефонів, рацій, дронів |  |  |  |  |
| **12** | Термоковдра  (Електроодіяло) |  |  |  |  |
| **13** | Доставка |  |  |  |  |
|  | **Загальна сумма** | | | |  |
|  | **ПДВ (якщо платник ПДВ), грн** | | | |  |
|  | ***Загальна сума контракту*** *(+ПДВ (якщо платник ПДВ), грн.* | | | |  |

**Претендент може запропонувати свої пропозиції, що відповідають бажаному опису.**

**Учасники тендеру можуть подавати комерційну пропозицію на один або на всі лоти товарів.**

**Разом з тим, Претенденту рекомендується запропонувати ціну для щонайбільшої кількості товарів**

*Коментарі:*

*гошщ*

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула **Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/23/51 [Закупівля ICT обладнання для мобільних груп поліції з протидії ГОН]**, у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Click here to enter a date. |  |
| Ім’я, прізвище та посада | Дата та місце | |

**Додаток I:**

**Загальні умови договору:**

**De Minimis Contracts**

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: https://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-provision-services

1. Учасники конкурсу можуть додавати рядки та змінювати найменування витрат на свій розсуд, відповідно до запропонованого методу виконання замовлення. [↑](#footnote-ref-1)